|  |
| --- |
|  |
| *(nazwa i adres Wykonawcy / pieczęć firmowa)* |
| ............................................................................*(imię i nazwisko osoby do kontaktów)* |
| ............................................................................*(tel. / fax.)* |
| ............................................................................*(e-mail)* |

**Specyfikacja samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**

Przedmiotem zamówienia jest samochód 9-cio osobowy, fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Przystosowanie dotyczy przewozu jednego wózka inwalidzkiego
z najazdem na szyny. Ilość miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych – 8, w tym jedno miejsce powinno zostać przystosowane do kotwiczenia wózka inwalidzkiego.

Samochód oprócz wyposażenia standardowego (zawartego w poniższym zestawieniu) powinien posiadać dodatkowe udogodnienia zapewniające komfort i bezpieczeństwo przewozu osób niepełnosprawnych m.in:

* drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi;
* klimatyzacja z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej;
* siedzenie podwójne prawe w kabinie kierowcy;
* podłokietniki dla lewego fotela w kabinie kierowcy;
* czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku;
* kamera wspomagająca cofanie;
* tempomat;
* kierownica wielofunkcyjna;
* światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów;
* poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne** | **Wymagania Zamawiającego** | **Spełnia / Nie spełnia** |
| **I. Dane techniczne** | Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym: max 8,5 l/100km 2 |   |
| Emisja CO₂ : cykl mieszany do 220 g/km 2 |   |
| Rodzaj paliwa: Diesel |   |
| Pojemność skokowa: max 2000 cm³ |   |
| Moc silnika: min 130 KM |   |
| Skrzynia: min 6-cio biegowa manualna |   |
| **II. Nadwozie** | Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej |   |
| Szyba przednia termoizolacyjna |   |
| Szyba tylna ogrzewana |   |
| Szyby termoizolacyjne  |   |
| Zawiasy tylnych drzwi dwuskrzydłowych standardowe |   |
| Zbiornik paliwa: nie mniejszy niż 60l |   |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |   |
| Okna lewe w przestrzeni pasażerskiej |   |
| Okna prawe w przestrzeni pasażerskiej |   |
| **III. Podwozie/Koła** | Koło zapasowe pełnowymiarowe  |   |
| Kołpaki kół pełne |   |
| Na wyposażeniu: klucz do kół i podnośnik |   |
| Opony w rozmiarze 215/65 R16 na felgach stalowych |   |
| Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego |   |
| Pojazd z kierownicą po lewej stronie |   |
| Układ hamulcowy dostosowany do koła o min. wielkości 16" |   |
| **IV. Bezpieczeństwo** | ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR, EDS, wspomaganie ruszania pod górę |   |
| Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach |   |
| Reflektory halogenowe + światła do jazdy dziennej |   |
| Jednotonowy sygnał dźwiękowy  |   |
| Uchwyty do mocowania ładunku |   |
| Wskaźnik ciśnienia w oponach |   |
| Wspomaganie układu kierowniczego |   |
| Zagłówki z przodu i z tyłu z regulacją wysokości |   |
| Światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy) |   |
| Immobilizer |   |
| Kierownica standardowa |   |
| Kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa |   |
| Lampy tylne standardowe |   |
| Lusterko wsteczne wewnętrzne |   |
| Osłony przeciwsłoneczne |   |
| Poduszki powietrzne i napinacze pasów – zarówno dla kierowcy i pasażera (możliwość deaktywacji poduszki pasażera) |   |
| **V. Wyposażenie wewnętrzne** | Deska rozdzielcza standardowa |   |
| Fotel prawy w kabinie kierowcy |   |
| Fotel lewy w kabinie kierowcy |   |
| Fotel lewy w kabinie kierowcy z regulacją wysokości |   |
| Manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego dla lewego fotela w kabinie kierowcy |   |
| Podsufitka wyłożona tkaniną |   |
| Schowek pasażera |   |
| Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona tkaniną/wykładziną |   |
| Podłoga w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej wyłożona wykładziną gumową |   |
| Siedzenie dwuosobowe lewe oraz fotel prawy w II rzędzie ułatwiające wsiadanie |   |
| Siedzenie trzyosobowe w III rzędzie |   |
| Oświetlenie stopnia wejściowego w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej |   |
| Oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej |   |
| Panele ścian bocznych przestrzeni pasażerskiej standardowe |   |
| **VI. Wyposażenie funkcjonalne** | 2 kluczyki składane |   |
| Akumulator x 2 |   |
| Alternator – wzmocniony |   |
| Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem |   |
| Tylna nagrzewnica wodna |   |
| Uchwyty na kubki w desce rozdzielczej |   |
| Gniazdo(-a) 12V |   |
| Norma emisji spalin Euro 6 (zgodna z obowiązującymi przepisami) |   |
| Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+ |   |
| Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar |   |
| Radio |   |
| Regulacja zasięgu reflektorów |   |
| Rejestracja: do 9 miejsc |   |
| System start-stop |   |

....................................., dnia: .................................

..............................................................

  *(podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych)*

***Uwaga!***

1. *W kolumnie numer 3 uzupełnić następująco:*
* *TAK dla „Spełnia”*
* *NIE dla „Nie Spełnia”*
1. *Do powyższej specyfikacji należy załączyć dokument potwierdzający spełnianie warunków technicznych (np. karta katalogowa).*