|  |
| --- |
|  |
| *(nazwa i adres Wykonawcy / pieczęć firmowa)* |
| ............................................................................  *(imię i nazwisko osoby do kontaktów)* |
| ............................................................................  *(tel. / fax.)* |
| ............................................................................  *(e-mail)* |

**Specyfikacja samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**

Przedmiotem zamówienia jest samochód 9-cio osobowy, fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Przystosowanie dotyczy przewozu jednego wózka inwalidzkiego   
z najazdem na szyny. Ilość miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych – 8, w tym jedno miejsce powinno zostać przystosowane do kotwiczenia wózka inwalidzkiego.

Samochód oprócz wyposażenia standardowego (zawartego w poniższym zestawieniu) powinien posiadać dodatkowe udogodnienia zapewniające komfort i bezpieczeństwo przewozu osób niepełnosprawnych m.in:

* drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi;
* klimatyzacja z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej;
* siedzenie podwójne prawe w kabinie kierowcy;
* podłokietniki dla lewego fotela w kabinie kierowcy;
* czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku;
* kamera wspomagająca cofanie;
* tempomat;
* kierownica wielofunkcyjna;
* światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów;
* poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne** | **Wymagania Zamawiającego** | **Spełnia / Nie spełnia** |
| **I. Dane techniczne** | Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym: max 8,5 l/100km 2 |  |
| Emisja CO₂ : cykl mieszany do 220 g/km 2 |  |
| Rodzaj paliwa: Diesel |  |
| Pojemność skokowa: max 2000 cm³ |  |
| Moc silnika: min 130 KM |  |
| Skrzynia: min 6-cio biegowa manualna |  |
| **II. Nadwozie** | Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej |  |
| Szyba przednia termoizolacyjna |  |
| Szyba tylna ogrzewana |  |
| Szyby termoizolacyjne |  |
| Zawiasy tylnych drzwi dwuskrzydłowych standardowe |  |
| Zbiornik paliwa: nie mniejszy niż 60l |  |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |  |
| Okna lewe w przestrzeni pasażerskiej |  |
| Okna prawe w przestrzeni pasażerskiej |  |
| **III. Podwozie/Koła** | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| Kołpaki kół pełne |  |
| Na wyposażeniu: klucz do kół i podnośnik |  |
| Opony w rozmiarze 215/65 R16 na felgach stalowych |  |
| Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego |  |
| Pojazd z kierownicą po lewej stronie |  |
| Układ hamulcowy dostosowany do koła o min. wielkości 16" |  |
| **IV. Bezpieczeństwo** | ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR, EDS, wspomaganie ruszania pod górę |  |
| Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach |  |
| Reflektory halogenowe + światła do jazdy dziennej |  |
| Jednotonowy sygnał dźwiękowy |  |
| Uchwyty do mocowania ładunku |  |
| Wskaźnik ciśnienia w oponach |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| Zagłówki z przodu i z tyłu z regulacją wysokości |  |
| Światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy) |  |
| Immobilizer |  |
| Kierownica standardowa |  |
| Kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa |  |
| Lampy tylne standardowe |  |
| Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |
| Osłony przeciwsłoneczne |  |
| Poduszki powietrzne i napinacze pasów – zarówno dla kierowcy  i pasażera (możliwość deaktywacji poduszki pasażera) |  |
| **V. Wyposażenie wewnętrzne** | Deska rozdzielcza standardowa |  |
| Fotel prawy w kabinie kierowcy |  |
| Fotel lewy w kabinie kierowcy |  |
| Fotel lewy w kabinie kierowcy z regulacją wysokości |  |
| Manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego dla lewego fotela w kabinie kierowcy |  |
| Podsufitka wyłożona tkaniną |  |
| Schowek pasażera |  |
| Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona tkaniną/wykładziną |  |
| Podłoga w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej wyłożona wykładziną gumową |  |
| Siedzenie dwuosobowe lewe oraz fotel prawy w II rzędzie ułatwiające wsiadanie |  |
| Siedzenie trzyosobowe w III rzędzie |  |
| Oświetlenie stopnia wejściowego w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej |  |
| Oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej |  |
| Panele ścian bocznych przestrzeni pasażerskiej standardowe |  |
| **VI. Wyposażenie funkcjonalne** | 2 kluczyki składane |  |
| Akumulator x 2 |  |
| Alternator – wzmocniony |  |
| Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem |  |
| Tylna nagrzewnica wodna |  |
| Uchwyty na kubki w desce rozdzielczej |  |
| Gniazdo(-a) 12V |  |
| Norma emisji spalin Euro 6 (zgodna z obowiązującymi przepisami) |  |
| Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+ |  |
| Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar |  |
| Radio |  |
| Regulacja zasięgu reflektorów |  |
| Rejestracja: do 9 miejsc |  |
| System start-stop |  |

....................................., dnia: .................................

..............................................................

*(podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych)*

***Uwaga!***

1. *W kolumnie numer 3 uzupełnić następująco:*

* *TAK dla „Spełnia”*
* *NIE dla „Nie Spełnia”*

1. *Do powyższej specyfikacji należy załączyć dokument potwierdzający spełnianie warunków technicznych (np. karta katalogowa).*