**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry**  **techniczne** | **Wymaganie minimalne Zamawiającego** | **Spełnia / nie spełnia** |
| 1. | Rok produkcji | 2018 (fabrycznie nowy) |  |
| 2. | Przepisy | Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia wymagania:   * ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz. 1137 ze zmianami), * rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 951 z późniejszymi zmianami), * Pojazd winien posiadać świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260), |  |
| 3. | Rodzaj silnika | Silnik wysokoprężny (ON) turbodoładowany  z bezpośrednim wtryskiem paliwa, spełniający normę emisji spalin EURO 6 |  |
| 4. | Pojemność skokowa silnika | max. 2000 cm3 |  |
| 5. | Moc silnika | min. 140 KM |  |
| 6. | Rozstaw osi | min. 3400 mm |  |
| 7. | Skrzynia biegów | Manualna min. 6-cio biegowa |  |
| 8. | Napęd kół | Na koła przednie |  |
| System stabilizacji toru jazdy (ESP) z asystentem hamowania |  |
| 9. | Liczba miejsc | Samochód osobowy typu mikrobus 8 + 1 (kierowca), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | Nieprzekraczająca 3.5 tony |  |
| 11. | Oznakowanie pojazdu | Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260) |  |
| Kierunkowskazy ostrzegawcze zamontowane na dachu  z tyłu pojazdu |  |
| 12. | Układ hamulcowy | Układ hamulcowy tarczowy - przód/tył |  |
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
| EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego |  |
| ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania |  |
| 13. | Układ kierowniczy | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| Wspomaganie ruszania pod górę (hill hold) |  |
| 14. | Nadwozie | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony |  |
| Klapa tylna z oknem i wycieraczką |  |
| Kolor szary |  |
| Osłony nadkoli |  |
| Lusterka boczne(po stronie kierowcy asferyczne , po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia) |  |
| 15. | Systemy bezpieczeństwa | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji |  |
| ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy |  |
| Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |  |
| Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa  z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania |  |
| Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem |  |
| Ogrzewana tylna szyba w klapie z wycieraczką |  |
| Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa |  |
| Sygnalizacja awaryjnego hamowania |  |
| Reflektory przednie halogenowe i białe kierunkowskazy |  |
| Regulacja zasięgu reflektorów |  |
| Szyba przednia klejona |  |
| Światła przeciwmgielne z przodu |  |
| Światło przeciwmgielne z tyłu |  |
| Trzecie światło Stop |  |
| Zagłówki z regulacją wysokości |  |
| Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy przed otwarciem przez dzieci |  |
| Immobiliser |  |
| 16. | Ogumienie | Założone opony letnie o rozmiarze 215/65 R16 na felgach stalowych |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| Komplet kół zimowych na felgach stalowych, opony fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy |  |
| 17. | Wyposażenie komfort | Dwie osłony przeciwsłoneczne |  |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego |  |
| Podwójny fotel pasażera |  |
| Kieszenie w drzwiach- po dwie z każdej ze stron |  |
| Oświetlenie w podsufitce |  |
| Podłoga wyłożona mata gumową |  |
| Podsufitka wyłożona tkaniną |  |
| Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny w kolorze szarym lub czarnym |  |
| Wyłożenia słupków bocznych materiałem z tworzywa sztucznego |  |
| Wyłożenia wewnętrzne drzwi z tworzywa sztucznego |  |
| Dwie lampki oświetlenia wewnętrznego |  |
| Narzędzia i podnośnik w przestrzeni bagażowej |  |
| Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła umieszczony w przestrzeni pasażerskiej) |  |
| Podłoga wyłożona wykładziną gumową w przestrzeni ładunkowej |  |
| Lampka oświetlenia przestrzeni bagażowej |  |
| Siedzenie dwuosobowe ze składanym oparciem plus jednoosobowe odchylane w drugim rzędzie |  |
| Siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem w trzecim rzędzie siedzeń |  |
| Stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem |  |
| Trzy gniazda 12 V ( 2 w przestrzeni pasażerskiej plus jedno w bagażowej\) |  |
| 18. | Wyposażenie dodatkowe | Elektryczne szyby z przodu |  |
| Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| Komplet dwóch kluczyków (min. jeden kluczyk składany) |  |
| Czujniki parkowania z tyłu pojazdu |  |
| Rolety przeciwsłoneczne w bocznych drzwiach |  |
| Otwieranie klapy tylnej z za pomocą pilota w przyciskiem wewnątrz |  |
| Zbiornik paliwa o pojemności 80 l |  |
| Radio z systemem 4 głośników, wyświetlaczem i portem USB/AUX, z anteną samochodową |  |
| Klimatyzacja z półautomatyczną regulacją |  |
| Komputer pokładowy z wyświetlaczem, wyświetla informacje min.: godzina, średnie i chwilowe zużycie paliwa, ilość paliwa, zasięg |  |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| Dogrzewacz zwiększający wydajność grzewczą  i skracający czas pracy zimnego silnika |  |
| Teleskopowy zabezpieczenie maski przed zamknięciem |  |
| 19. | Zabudowa specjalistyczna | Zabudowa do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim z tyłu pojazdu |  |
| 20. | Gwarancja | Gwarancja mechaniczna (na zespoły podzespoły mechaniczne/ elektryczne/ elektroniczne) bez limitu kilometrów – min. 24 miesiące (podać liczbę miesięcy) |  |
| Gwarancja na perforację nadwozia min. 12 lat |  |
| Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy |  |
| 21. | Dokumenty | Instrukcja w języku polskim |  |
| Książka gwarancyjna z warunkami gwarancji |  |
| Karta pojazdu |  |